From c110865541e2d3782c412af9d48c016de5a64d9c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jonas Gorski <jonas.gorski@gmail.com>
Date: Tue, 14 Jun 2011 21:14:39 +0200
Subject: [PATCH 42/79] MIPS: BCM63XX: allow second UART on BCM6328

Signed-off-by: Jonas Gorski <jonas.gorski@gmail.com>
---
 arch/mips/bcm63xx/dev-uart.c |    3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

--- a/arch/mips/bcm63xx/dev-uart.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/dev-uart.c
@@ -54,7 +54,8 @@ int __init bcm63xx_uart_register(unsigne
 	if (id >= ARRAY_SIZE(bcm63xx_uart_devices))
 		return -ENODEV;
 
-	if (id == 1 && (!BCMCPU_IS_6358() && !BCMCPU_IS_6368()))
+	if (id == 1 && !BCMCPU_IS_6328() && !BCMCPU_IS_6358() &&
+	    !BCMCPU_IS_6368())
 		return -ENODEV;
 
 	if (id == 0) {
