--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -1210,6 +1210,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.name				= "DWV-S0",
 	.expected_cpu_id		= 0x6358,
 
+	.has_uart0			= 1,
+
 	.has_enet0			= 1,
 	.has_enet1			= 1,
 	.has_pci			= 1,
@@ -1225,6 +1227,7 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.has_ohci0			= 1,
+	.has_ehci0			= 1,
 };
 
 /* D-Link DSL-274xB revison C2/C3 */
