--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -494,6 +494,67 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 };
 
+static struct board_info __initdata board_96348A_122 = {
+	.name				= "96348A-122",
+	.expected_cpu_id		= 0x6348,
+
+	.has_uart0			= 1,
+	.has_enet1			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+
+	.enet1 = {
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+	.has_ohci0 = 1,
+
+	.leds = {
+		{
+			.name		= "96348A-122:green:power",
+			.gpio		= 0,
+			.active_low	= 1,
+			.default_trigger = "default-on",
+		},
+		{
+			.name		= "96348A-122:red:alarm",
+			.gpio		= 2,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "96348A-122:green:wps",
+			.gpio		= 6,
+			.active_low	= 1,
+		},
+	},
+	.buttons = {
+		{
+			.desc		= "reset",
+			.gpio		= 33,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_RESTART,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+		{
+			.desc		= "wlan",
+			.gpio		= 34,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_WLAN,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+		{
+			.desc		= "wps",
+			.gpio		= 35,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_WPS_BUTTON,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+	},
+};
+
 static struct board_info __initdata board_96348gw = {
 	.name				= "96348GW",
 	.expected_cpu_id		= 0x6348,
@@ -2034,6 +2095,7 @@ static const struct board_info __initdat
 	&board_V2500V_BB,
 	&board_V2110,
 	&board_ct536_ct5621,
+	&board_96348A_122,
 #endif
 
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6358
