--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -74,6 +74,7 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_TL_MR3040,		/* TP-LINK TL-MR3040 */
 	ATH79_MACH_TL_MR3220,		/* TP-LINK TL-MR3220 */
 	ATH79_MACH_TL_MR3420,		/* TP-LINK TL-MR3420 */
+	ATH79_MACH_TL_WA7510N_V1,	/* TP-LINK TL-WA7510N v1*/
 	ATH79_MACH_TL_WA901ND,		/* TP-LINK TL-WA901ND */
 	ATH79_MACH_TL_WA901ND_V2,	/* TP-LINK TL-WA901ND v2 */
 	ATH79_MACH_TL_WDR4300,		/* TP-LINK TL-WDR4300 */
--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -452,7 +452,7 @@ config ATH79_MACH_TL_MR3X20
 	select ATH79_DEV_USB
 
 config ATH79_MACH_TL_WA901ND
-	bool "TP-LINK TL-WA901ND support"
+	bool "TP-LINK TL-WA901ND/TL-WA7510N support"
 	select SOC_AR724X
 	select ATH79_DEV_AP9X_PCI if PCI
 	select ATH79_DEV_ETH
