--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -797,6 +797,59 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.has_ohci0			= 1,
 };
 
+/* D-Link DSL-274xB revison C2/C3 */
+static struct board_info __initdata board_dsl_274xb_rev_c = {
+	.name				= "AW4139",
+	.expected_cpu_id		= 0x6358,
+
+	.has_uart0			= 1,
+	.has_enet1			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+
+	.enet1 = {
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+	.leds = {
+		{
+			.name		= "dsl-274xb:green:power",
+			.gpio		= 5,
+			.active_low	= 1,
+			.default_trigger = "default-on",
+		},
+		{
+			.name		= "dsl-274xb:red:power",
+			.gpio		= 4,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "dsl-274xb:green:adsl",
+			.gpio		= 9,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "dsl-274xb:green:internet",
+			.gpio		= 2,
+		},
+		{
+			.name		= "dsl-274xb:red:internet",
+			.gpio		= 10,
+		},
+	},
+
+	.buttons = {
+		{
+			.desc		= "reset",
+			.gpio		= 34,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_RESTART,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+	},
+};
+
 struct spi_gpio_platform_data nb4_spi_gpio_data = {
 	.sck		= NB4_SPI_GPIO_CLK,
 	.mosi		= NB4_SPI_GPIO_MOSI,
@@ -1408,6 +1461,7 @@ static const struct board_info __initdat
 	&board_AGPFS0,
 	&board_CPVA642,
 	&board_DWVS0,
+	&board_dsl_274xb_rev_c,
 	&board_nb4_ser_r0,
 	&board_nb4_ser_r1,
 	&board_nb4_ser_r2,
