--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -374,6 +374,16 @@ config ATH79_MACH_OM2P
 	select ATH79_DEV_M25P80
 	select ATH79_DEV_WMAC
 
+config ATH79_MACH_MR600
+	bool "OpenMesh MR600 board support"
+	select SOC_AR934X
+	select ATH79_DEV_AP9X_PCI if PCI
+	select ATH79_DEV_ETH
+	select ATH79_DEV_GPIO_BUTTONS
+	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
+	select ATH79_DEV_M25P80
+	select ATH79_DEV_WMAC
+
 config ATH79_MACH_MZK_W04NU
 	bool "Planex MZK-W04NU board support"
 	select SOC_AR913X
--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -43,6 +43,7 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_JA76PF2,		/* jjPlus JA76PF2 */
 	ATH79_MACH_JWAP003,		/* jjPlus JWAP003 */
 	ATH79_MACH_HORNET_UB,		/* ALFA Networks Hornet-UB */
+	ATH79_MACH_MR600,		/* OpenMesh MR600 */
 	ATH79_MACH_MZK_W04NU,		/* Planex MZK-W04NU */
 	ATH79_MACH_MZK_W300NH,		/* Planex MZK-W300NH */
 	ATH79_MACH_NBG460N,		/* Zyxel NBG460N/550N/550NH */
--- a/arch/mips/ath79/Makefile
+++ b/arch/mips/ath79/Makefile
@@ -59,6 +59,7 @@ obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_EAP7660D)	+= mac
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_JA76PF)		+= mach-ja76pf.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_JWAP003)	+= mach-jwap003.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_HORNET_UB)	+= mach-hornet-ub.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_MR600)		+= mach-mr600.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_MZK_W04NU)	+= mach-mzk-w04nu.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_MZK_W300NH)	+= mach-mzk-w300nh.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_NBG460N)	+= mach-nbg460n.o
