--- a/arch/arm/mach-cns3xxx/pcie.c
+++ b/arch/arm/mach-cns3xxx/pcie.c
@@ -378,8 +378,6 @@ static int __init cns3xxx_pcie_init(void
 	for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(cns3xxx_pcie); i++) {
 		iotable_init(cns3xxx_pcie[i].cfg_bases,
 			     ARRAY_SIZE(cns3xxx_pcie[i].cfg_bases));
-		cns3xxx_pwr_clk_en(0x1 << PM_CLK_GATE_REG_OFFSET_PCIE(i));
-		cns3xxx_pwr_soft_rst(0x1 << PM_SOFT_RST_REG_OFFST_PCIE(i));
 		cns3xxx_pcie_check_link(&cns3xxx_pcie[i]);
 		cns3xxx_pcie_hw_init(&cns3xxx_pcie[i]);
 		pci_common_init(&cns3xxx_pcie[i].hw_pci);
