--- linux-2.6.36.1/arch/arm/mach-omap2/board-overo.c.old	2011-02-18 12:24:24.000000000 +0100
+++ linux-2.6.36.1/arch/arm/mach-omap2/board-overo.c	2011-02-18 12:38:40.000000000 +0100
@@ -250,13 +250,28 @@
 		.size           = 2 * NAND_BLOCK_SIZE,
 	},
 	{
-		.name           = "linux",
+		.name           = "kernel 0",
 		.offset         = MTDPART_OFS_APPEND,	/* Offset = 0x280000 */
-		.size           = 32 * NAND_BLOCK_SIZE,
+		.size           = 16 * NAND_BLOCK_SIZE,
 	},
 	{
-		.name           = "rootfs",
+		.name           = "kernel 1",
+		.offset         = MTDPART_OFS_APPEND,	/* Offset = 0x480000 */
+		.size           = 16 * NAND_BLOCK_SIZE,
+	},
+	{
+		.name           = "rootfs 0",
 		.offset         = MTDPART_OFS_APPEND,	/* Offset = 0x680000 */
+		.size           = 512 * NAND_BLOCK_SIZE,
+	},
+	{
+		.name           = "rootfs 1",
+		.offset         = MTDPART_OFS_APPEND,	/* Offset = 0x2e80000 */
+		.size           = 512 * NAND_BLOCK_SIZE,
+	},
+	{
+		.name           = "data",
+		.offset         = MTDPART_OFS_APPEND,	/* Offset = 0x5680000 */
 		.size           = MTDPART_SIZ_FULL,
 	},
 };
