导入背景图像

Sweet Home 3D 帮助 → 导入背景图像与物件

|  |  | 导入背景图像

如果您要将一幅图片导入家居平面图作为背景显示，用以加快绘制墙体的速度，请选择平面图 → 导入背景图像... 。
该操作会打开背景图像向导，您只需按照说明操作即可完成背景图像的导入。

1. | 将图像文件拖放到向导窗口中的方框内，或单击“选择图像”按钮选择图像文件。支持的图像格式：BMP、JPEG、GIF、PNG。
2. | 确认图像无误后，单击“继续”。
3. | 定义图像的比例尺：调整粗线段的端点，使该线段与图中某一实际长度已知的内容贴合，然后在“线段实际长度”中输入该线段的实际长度。单击“继续”。
4. | 定义图像在平面图中原点的位置，即图像中与平面图的 (0,0) 点重合的点。单击“完成”关闭向导。

关闭向导窗口后，您选择的图像便会出现在家居平面图的网格下面。此时您便可以开始在家居模型中绘制墙体了。

绘制墙体前 | 完成墙体的绘制并 加入门窗后

• | 如果想要更准确地定义背景图像的比例尺，您可以用鼠标拖曳扩大向导窗口。
• | 尽可能不要导入太大的图像文件。
• | 导入扫描的平面图之前，请确认其轴向没有偏差。哪怕仅仅 1 度的偏差就会导致您绘制的墙体无法贴合图像中的内容。
• | 背景图像向导中的默认单位取决于操作系统的区域设置，但您仍然可在“参数设置”中将其更改为厘米、米、毫米或英寸。