Méretvonalak rajzolása

Sweet Home 3D Súgó > Otthon, fal és bútor készítése

|  |  | Méretvonalak készítése

Méretvonalak rajzolásához az Alaprajz > Méretvonalak készítése menüpontot vagy a Méretvonalak rajzolása az alaprajzra eszközt használhatja.

A méretvonalakat az alábbi módokon készítheti el :

- Kattintson az alaprajzon, hogy meghatározza a méretvonal kezdeti pontját, majd kattintson oda, ahova a végpontot szeretné elhelyezni, a harmadik kattintással pedig a méretsegédvonal nagyságát szabhatja meg.
- Kattintson duplán a bútor élére vagy a fal oldalára melyet meg szeretne mérni, majd harmadjára kattintson oda, ahova a méretvonalat pozícionálni szeretné.

Mindkét esetben, ha a második és a harmadik kattintás között nem mozdítja el a kurzort, a méretvonalnak nem lesz méretsegédvonala.
Az Escape billentyű lenyomásával bármikor megszakíthatja a méretvonal rajzolását.
A második lépés során, az egérmutató minden mozgatásakor módosul a méretvonal hossza, és az a szám, ami a távolságot méri.

Méretvonal készítése méretsegédvonal nélkül | Méretvonal készítése méretsegédvonallal

A rajzolás befejezéséhez válassza ki az Alaprajz > Kijelölés menüpontot, vagy a Kijelölés eszközt.

> Kijelölés eszköz

• | A pontos rajzoláshoz használja a segédvonalakat, melyek akkor jelennek meg, ha a kurzort egy falhoz vagy egy bútor sarkához helyezi. Ha megnyomja az Enter billentyűt amikor az alaprajz aktív (és a méretvonal rajzolása eszköz már ki van választva), Egy szerkeszthető ablak jelenik meg, melyben megadhatja az aktuális méretvonal hosszát és szögét (amennyiben még nem kezdte meg a méretvonal rajzolását, az ablakban a kezdőpont koordinátáit kell először megadnia), majd az offszet, azaz a méretsegédvonal hosszát. A kurzornyilakkal vagy a Tab gombbal állíthatja a kurzort másik megváltoztatható értékre, és az Enter billentyű lenyomásával véglegesítheti a bevitt adatot. Ha újra az egeret szeretné használni a méretvonal rajzolásához, egyszerűen mozdítsa odébb az egérmutatót az alaprajz fölött.
• | A méretszám helye és helyzete függ a méretvonal kezdeti és végpontjainak, valamint a méretsegédvonalak helyétől.
• | Annak érdekében hogy a méretvonalak párhuzamosak legyenek, a méretvonalak szöge alapértelmezésben 15° többszöröse. Ezt a mágnesességet megtudja szakítani a Alt billentyű lenyomásával, rajzolás közben, vagy a mágnesesség letiltásásval a Beállítások ablakban.
• | Egy már létező méretvonal hosszán vagy helyzetén egérrel lehet változtatni.
• | A hossz az ön országában alkalmazott mértékegység használatával van jelölve. Váltani centiméterbe, méterbe, milliméterbe vagy hüvelykbe a Beállítások menüpontban lehet.
• | A kijelölt méretszám mérete az Alaprajz > Szövegformátum módosítása > Méret növelése vagy az Alaprajz > Szövegformátum módosítása > Méret csökkentése menüelemekkel változtatható.
• | Amíg a Méretvonalak rajzolása eszköz aktív, több eszköz és menü inaktív lesz. Ha ezeket az eszközöket szeretné használni, válassza a Kijelölés eszközt.