Εισαγωγή εικόνας φόντου

Βοήθεια Sweet Home 3D > Εισαγωγή φόντου και επίπλων

|  |  | Εισαγωγή εικόνας φόντου

Για να εισαγάγετε εικόνα που να εμφανίζεται ως φόντο στο σχέδιο οικίας και να επιταχύνετε τον σχεδιασμό τοίχων, επιλέξτε Σχέδιο > Εισαγωγή εικόνας φόντου....
Αυτό το μενού εμφανίζει έναν οδηγό που σας βοηθάει να επιλέξετε και να τοποθετήσετε σε κλίμακα ένα αρχείο εικόνας σε λίγα βήματα.

1. | Σύρετε και αφήστε το αρχείο εικόνας στο πλαίσιο που εμφανίζεται στον οδηγό ή κάντε κλικ στο Επιλογή εικόνας και επιλέξτε αρχείο BMP, JPEG, GIF ή PNG.
2. | Αφού φορτωθεί η εικόνα, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.
3. | Καθορίστε την κλίμακα της εικόνας μετακινώντας τα τελικά σημεία της έγχρωμης γραμμής που σχεδιάζεται στην εικόνα κατά τρόπο ώστε αυτή η γραμμή να αντιστοιχεί σε ορισμένο μήκος. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το πραγματικό μήκος της γραμμής στο πεδίο Μήκος σχεδιασμένης γραμμής και κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.
4. | Καθορίστε την αρχή της εικόνας στο σχέδιο, δηλ. το σημείο στην εικόνα που αντιστοιχεί στο σημείο (0, 0) στο σχέδιο οικίας. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Αφού κλείσει ο οδηγός εικόνας φόντου, η εικόνα σας θα εμφανίζεται πίσω από το πλέγμα σχεδίου οικίας και μπορείτε να αρχίσετε να σχεδιάζετε τους τοίχους της οικίας σας.

Πριν τον σχεδιασμό των τοίχων | Μετά τον σχεδιασμό των τοίχων της οικίας και την τοποθέτηση των πορτών και παραθύρων της οικίας

• | Για να καθορίσετε ακριβώς την κλίμακα της εικόνας φόντου, μεγεθύνετε τον πίνακα οδηγού εικόνας φόντου.
• | Αποφύγετε την εισαγωγή πολύ μεγάλων αρχείων.
• | Όταν εισάγετε σαρωμένες εικόνες του σχεδίου της οικίας σας, βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες είναι στραμμένες προς τη σωστή κατεύθυνση. Η περιστροφή μίας και μόνο μοίρας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ευθυγράμμισης μεταξύ ορίων εικόνας και ορισμένων τοίχων.
• | Η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης που εμφανίζεται στον οδηγό εικόνας φόντου εξαρτάται από τη χώρα σας. Μπορείτε να επιλέξετε Εκατοστόμετρο, Μέτρο, Χιλιοστόμετρο ή Ίντσα στον πίνακα προτιμήσεις.