# Copyright (C) 2008 OpenWrt.org

config interface loopback
        option ifname   lo
        option proto    static
        option ipaddr   127.0.0.1
        option netmask  255.0.0.0

config interface eth0
	option ifname	eth0

config interface wan
	option ifname	wan
	option proto	dhcp
	option hostname	openwrt

config interface lan
        option ifname   "lan1 lan2 lan3 lan4"
        option type     bridge
        option proto    static
        option ipaddr   192.168.1.1
        option netmask  255.255.255.0
