--- a/arch/mips/kernel/cpu-probe.c
+++ b/arch/mips/kernel/cpu-probe.c
@@ -816,10 +816,13 @@ static inline void cpu_probe_mips(struct
 		__cpu_name[cpu] = "MIPS 20Kc";
 		break;
 	case PRID_IMP_24K:
-	case PRID_IMP_24KE:
 		c->cputype = CPU_24K;
 		__cpu_name[cpu] = "MIPS 24Kc";
 		break;
+	case PRID_IMP_24KE:
+		c->cputype = CPU_24K;
+		__cpu_name[cpu] = "MIPS 24KEc";
+		break;
 	case PRID_IMP_25KF:
 		c->cputype = CPU_25KF;
 		__cpu_name[cpu] = "MIPS 25Kc";
