Dessin des murs

Aide Sweet Home 3D > Création de logements, de murs et de meubles

|  |  | Dessin des murs

Pour dessiner des murs, vous devez tout d'abord choisir Plan > Créer les murs ou sélectionner l'outil Créer les murs.

> Outil Créer les murs

Cliquez dans le plan du logement au point de départ du nouveau mur, puis cliquez ou double-cliquez dans le plan à son point de fin. Tant que vous ne double-cliquez pas ou que vous n'appuyez pas sur la touche Echap, chaque nouveau clic désigne le point opposé du mur en cours de création et le point de départ du mur suivant. Pendant le dessin d'un ensemble de murs, l'extrémité de départ du premier mur sera attachée à l'extrémité d'un mur existant si vous cliquez sur cette extrémité, et le dernier mur sera attaché à l'extrémité d'un autre mur si vous double-cliquez sur cette extrémité. Si vous gardez enfoncée la touche ctrl (ou alt sous Mac OS X) pendant que vous désignez la fin d'un mur, un mur circulaire sera créé et son secteur angulaire variera en fonction du point où vous cliquerez une troisième fois.
Les extrémités des murs que vous désignez à chaque clic sont au milieu de l'épaisseur des murs dessinés ; l'épaisseur et la hauteur des nouveaux murs peut être modifiées dans le panneau des préférences.
Si vous avez déjà dessiné une pièce, vous pouvez créer aussi les murs autour de celle-ci en double-cliquant n'importe où dans cette pièce.
Les murs sont dessinés simultanément dans le plan et dans la vue 3D.

Pour terminer le dessin des murs, choisissez Plan > Sélectionner ou sélectionnez l'outil Sélectionner (ou un autre outil de dessin).

> Outil Sélectionner

• | Si vous avez à votre disposition l'image scannée du plan de votre maison, importez la d'abord comme image d'arrière plan. Cette fonctionnalité accélère grandement la vitesse de dessin des murs.
• | Pour vous aider à dessiner les murs avec précision, utilisez l'info-bulle associée au mur et les lignes d'alignement sur les autres murs. Si vous appuyez sur la touche entrée quand le plan a le focus, les valeurs affichées dans l'info-bulle deviendront éditables pour vous permettre d'entrer au clavier la longueur, l'angle et l'épaisseur du mur en cours (si vous n'avez débuté aucun mur, l'info-bulle affichera les coordonnées du point de départ du nouveau mur). Utilisez les touches flèche haut, flèche bas ou tab pour éditer une autre valeur et appuyez à nouveau sur la touche entrée pour confirmer les valeurs saisies. Si vous voulez réutiliser la souris pour dessiner les murs, déplacez simplement la souris dans le plan.
• | Pour vous aider à dessiner des murs parallèles, l'angle des murs est par défaut un multiple de 15°. Vous pouvez désactiver ce magnétisme à l'aide du panneau des préférences ou pendant le dessin, en maintenant enfoncée la touche Alt sous Windows, la touche cmd sous Mac OS X ou les touches Majuscule + Alt sous Linux.
• | La hauteur par défaut des murs est déterminée à partir de la valeur de la Hauteur des nouveaux murs du panneau des préférences, et l'épaisseur des nouveaux murs est déterminée à partir de la valeur de l'Epaisseur des nouveaux murs dans ce même panneau.
• | Une fois qu'un mur est créé, vous pouvez changer sa position, sa longueur, son épaisseur, sa hauteur, ses couleurs ou les textures qui y sont appliquées.
• | L'unité affichée par défaut dans les info-bulles, les règles et la grille du plan dépend de votre pays. Vous pouvez choisir entre le Centimètre, le Mètre, le Millimètre et le Pouce dans le panneau des préférences.
• | Choisissez Plan > Zoom avant ou Plan > Zoom arrière pour modifier l'échelle dans le plan, ou faites tourner la roue de la souris vers l'avant ou l'arrière en maintenant la touche ctrl enfoncée (ou sous Mac OS X, la touche cmd enfoncée).
• | Utilisez la Vue aérienne par défaut pendant le dessin des nouveaux murs, vous obtiendrez un point de vue plus utile sur votre logement dans la vue 3D.
• | Tant que l'outil Créer les murs est sélectionné, certains outils et menus sont désactivés. Si vous avez besoin de ces outils, resélectionnez l'outil Sélectionner.